1：底座使用USB连接电脑。重启电脑

2：放置扫码枪到底座，底座灯绿色闪烁

3：选择扫码枪的模式为外部触发实现。模式名称在介绍单的trigger处，

选择Manual Trigger normal 。 另外两个模式分别是常亮模式和感应触发模式

4：打开电脑的txt，扫描二维码， 如果出现字符，那么表示成功

5：设置末尾增加回车，扫描介绍单中的suffix里面的add cr suffix。 再次扫描可以发现最后会有回车